Romanów, dn. 24.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 07/P/2015

**na zakup osuszacza zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie**

**w ramach projektu „ Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”**

**nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r.**

1. **ZAMAWIAJĄCY**

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka, woj. lubelskie, tel. 83 3793014, faks 83 3793014, NIP 539-117-63-26, REGON 001099560

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych** do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w ramach projektu „**Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie**”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
2. Sprzęt należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia **Załącznik nr 1**.
3. Parametry określone dla poszczególnych pozycji wymienionych w Załączniku 1 należy traktować jako minimalne.
4. Sprzęt musi spełniać wymogi norm europejskich, musi być fabrycznie nowy, wykonany w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości.
5. Sprzęt określony w Załączniku nr 1 należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu tj. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka.
6. Zamówienie obejmuje transport, załadunek oraz rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne pozycje, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.
8. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2015 r.

**IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferent może złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w oparciu o dołączony do niniejszego zapytania ofertowego formularz wyceny przedmiotu zamówienia. Wypełniony formularz wyceny należy dołączyć do oferty.
3. Oferta powinna być:

* opatrzona pieczątką firmową,
* posiadać datę sporządzenia,
* zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer fax, e-mail
* podpisana czytelnie przez wykonawcę,
* posiadać termin ważności.

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**1.** Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 06.08.2015 r. do godz. 16ºº.

**VI. OCENA OFERT- kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 100% cena.

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem **[www.muzeum\_kraszewskiego.pl](http://www.muzeum_kraszewskiego.pl)**
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Dorota Demianiuk nr telefonu 833793014, email: [ugdorota@gmail.com](mailto:ugdorota@gmail.com)

**IX. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik Nr 1Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego.

Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienie

Z poważaniem

**Krzysztof Bruczuk**

**Dyrektor Muzeum**

**Józefa Ignacego Kraszewskiego**

**W Romanowie**

**Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | PARAMETRY | Jednostka | Liczba |
| 1 | Osuszacz powietrza | Osuszacz powietrza mobilny, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach muzealnych.  Wydajność znamionowa min. 20 litry/doba  Zakres temp. pracy 5- 32ºC  Typ czynnika chłodzącego R 470C  Przepływ powietrza min. 200 m³/h  Pojemność zbiornika min. 5 l.  Przeznaczony do pomieszczeń o pow. powyżej  200 m² | Szt. | 1 |

**Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego.**

……………………………………….

Miejscowość, data

*……………………………………*

*Imię i nazwisko/ Nazwa*

*…………………………………..*

*………………………………….*

*Adres*

*………………………………….*

*Telefon*

*…………………………………..*

*Fax*

*………………………………….*

*e-mail*

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Romanowie,

Romanów 25,

21-518 Sosnówka

**OFERTA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oferuję realizację zadania w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r. **na zakup osuszacza zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w ramach projektu „ Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”** współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. za cenę brutto .,………….. zł, w tym podatek VAT …………….. zł.

Udzielam gwarancji na wykonane i zamontowane meble na okres: 24 miesięcy.

Termin ważności oferty:……………………….

…………………………………………

Podpis i pieczęć

**Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Parametry | Jednostka | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Kwota brutto |
| **ZAKUP WYPOSAŻENIA** | | | | | | |
| 1 | Osuszacz powietrza | Osuszacz powietrza mobilny, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach muzealnych.  Wydajność znamionowa min. 20 litry/doba  Zakres temp. pracy 5- 32ºC  Typ czynnika chłodzącego R 470C  Przepływ powietrza min. 200 m³/h  Pojemność zbiornika min. 5 l.  Przeznaczony do pomieszczeń o pow. powyżej  200 m² | Szt. | 1 | . |  |